Помните о мерах пожарной безопасности!

В холодное время года возрастает количество пожаров в жилом секторе. Неисправная электропроводка, использование самодельных электронагревательных приборов, перегрузка электропроводки могут привести к беде. Наиболее распространенными причинами возникновения пожаров являются, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов и неосторожное обращение с огнем. В целях недопущении пожара или загорания необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности: -Не захламлять территорию мусором или другими горючими материалами; -Не разводить костры вблизи жилых домов; Не курить и пользоваться открытым огнем в местах, где имеются легкосгораемые материалы; -Устанавливать емкость с водой и огнетушитель для тушения пожара. При эксплуатации печей, стенки дымоходов должны выкладываться из красного кирпича. Топка печи должна плотно закрываться дверцей с запором. Около печи должен располагаться металлический лист размером пятьдесят сантиметров на семьдесят сантиметров. В местах пересечения с потолочным перекрытием иметь разделку размером не менее 38 сантиметров. Печи и дымоходы должны быть обмазаны глиняным раствором и побелены. Перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца следует очищать дымоходы от сажи. Не применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Вешать и складировать вблизи печей белье, одежду и другие горючие материалы. Не допускается эксплуатация печей с наличием в них трещин и разрушений. Не допускайте перекаливание печей.